李鸿章享堂保养维护工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	牌坊

	1
	牌坊检修
	1、搭设脚手架或借助其它登高设备对牌坊上部构件行检查，查看是否存在开裂及松动
2、松动构件加固
3、牌坊表面污染清理
	项
	1.000

	
	碑廊

	2
	外脚手架
	1、碑廊西南侧屋面维修
2、长约10米
3、脚手架搭拆
	m2
	30.000

	3
	屋面瓦拆除
	1、屋面瓦及沟头、滴水拆除
2、拆除构件下架后妥善保护
	m2
	30.000

	4
	屋面防水层拆除
	1、屋面防水层拆除
2、垃圾清理运输
	m2
	30.000

	5
	屋面木基层拆除
	1、屋面望板拆除
2、垃圾清理运输
	m2
	30.000

	6
	木构件拆除
	1、木椽及飞椽拆除
2、垃圾清理运输
	根
	60.000

	7
	矩形椽
	1、糟朽木椽、飞椽更换
2、规格、形制同原构件
	m3
	0.600

	8
	清水望板
	1、糟朽望板、飞望更换
2、规格、形制同原构件
	m2
	40.000

	9
	屋面卷材防水
	1、SBS自粘防水卷材一道
	m2
	30.000

	10
	屋面苫背
	1、灰土苫背
2、内置钢丝网一道
	m2
	30.000

	11
	蝴蝶瓦屋面
	1、利用原有旧瓦
2、添配新瓦10%
	m2
	30.000

	12
	檐头（口）附件
	1、花边、滴水安装
2、利用原有构件
	m
	10.000

	13
	木材面油漆
	1、单批灰地仗
2、调和漆两遍，颜色同原构件颜色
	m2
	30.000

	
	享堂

	14
	外脚手架
	1、享堂次间北侧屋面维修
2、长约4.5米
3、脚手架搭拆
	m2
	22.500

	15
	屋面瓦拆除
	1、屋面瓦及沟头、滴水拆除
2、拆除构件下架后妥善保护
	m2
	10.000

	16
	屋面防水层拆除
	1、屋面防水层拆除
2、垃圾清理运输
	m2
	10.000

	17
	屋面木基层拆除
	1、屋面望板拆除
2、垃圾清理运输
	m2
	10.000

	18
	清水望板
	1、糟朽望板、飞望更换
2、规格、形制同原构件
	m2
	14.000

	19
	屋面卷材防水
	1、SBS自粘防水卷材一道
	m2
	14.000

	20
	屋面苫背
	1、灰土苫背
2、内置钢丝网一道
	m2
	14.000

	21
	蝴蝶瓦屋面
	1、利用原有旧瓦
2、添配新瓦10%
	m2
	14.000

	22
	檐头（口）附件
	1、花边、滴水安装
2、利用原有构件
	m
	4.500

	23
	木材面油漆
	1、单批灰地仗
2、调和漆两遍，颜色同原构件颜色
	m2
	14.000

	
	其他

	24
	二次搬运费
	1、材料及建筑垃圾搬运
2、建筑垃圾清运
	项
	1.000











